26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
«ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 19816 «Электромонтажник судовой»»



Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки знаний и умений состоят примерного перечня вопросов, содержащих теоретические вопросы и практическое задание, указанные в итоговом тесте: 


Задания текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения модуля ПМ.05 
Тестовые задания 
Вариант 1 

Выберите один правильный ответ из предложенного множества, укажите 
правильность указанного утверждения. 
1.  Какой вид инструмента относят к электромонтажу 
А. специальный технологический 
Б. инструмент для работы в цеховой мастерской 
В. монтажные приспособления и оснастка 
Г. всё перечисленное выше 

2. Какой инструмент применяют при изготовлении скоб для крепления 
кабеля: 
А. пресс ручной рычажный 
Б. универсальные секторные ножницы НУСК – 300 
В. кусачки (острогубцы) 
Г. ручные ножницы комбинированные типа НПО 

3. При внутреннем монтаже электрооборудования для разделки кабеля 
используют: 
А. ручные рычажные клещи КРП – 1 для опрессовки кабельных наконечников 
и соединительных гильз 
Б. ручные рычажные пресс - клещи 
В. ножной электрогидропресс – ножницы 
Г. всё перечисленное выше 

4. Верно ли утверждение (да/нет), что электроножницы секторные типа ЭН -720 применяются для резки кабелей сечением более 50 мм, до 720мм2? 

5. Токопроводящие жилы кабелей и проводов изготавливаются из 
А. электротехнической стали 
Б. электротехнической меди 
В. любого металла 

6. Для жил судовых кабелей и проводов применяются следующие виды 
изоляции 
А. резиновая 
Б. полиэтилен 
В. поливинилхлоридный пластик 
Г. фторопласт 
Д. все указанные выше 

7. Приварка наконечников к медным жилам выполняется открытой 
дугой с помощью электрода при напряжении 
А. 12 В 
Б. 36 В 
В. 127 В 
Г. 220 В 

8. Верно ли (да/нет) утверждение, что на береговых и плавучих 
сооружениях применяют кабели и провода алюминиевыми жилами? 

9. Экран предназначен 
А. для защиты от влияния электромагнитных полей 
Б. для защиты внешних цепей от электромагнитного влияния кабеля 
В. верны оба утверждения 

10.  Верно ли (да/нет) утверждение, что кабели марки КНР, КНРП, КНРЭ, 
НРШМ  относятся к группе кабелей с резиновой изоляцией медных 
жил в резиновой оболочке? 
11.  Запись марки кабеля КНР 3х4 означает, что кабель имеет 
количество жил 
А. 3 
Б. 4 
В. 12 
12.  обозначает в названии кабеля КНР - Т, КНРЭ –Т, НРШМ – Т буква Т 
А. телефонный 
Б. телеграфный  
В. тропического исполнения 
Г. телевизионный 
Д. прокладывается в трубах 
13.  Верно ли (да/нет) утверждение, что для кабелей, шнуров и 
проводов от механических повреждений предназначен наружный защитный 
покров в виде оплётки (панциря). 
14.  Оболочка кабеля может быть  
А. резиновая  
Б. из поливинилхлоридного пластиката 
В. из стекловолокна 
Г. каучуковая 
15.  Верно ли (да/нет) соответствие: перемычки заземления предназначены 
А. ПпМ – для заземления неамортизированного электрооборудования; 
Б. ПГМ - для электрооборудования, имеющего винт заземления; 
В. ПпЛАКС, ПпЛАС – для электрооборудования, установленного на амортизаторах; 
Г. ПгН – для заземления и экранировки кабеля 
16.  Верно ли (да/нет) утверждение, что работы по сращиванию кабеля 
и вулканизации проводятся без перерыва до окончания отдельных операций 
(опрессовка, вулканизация, пайка)? 
17.  Главный распредщит ГРЩ предназначен для 
А. присоединения источника электроэнергии к силовой судовой сети 
Б. для управления работой источником электроэнергии на судах 
В. верны оба варианта 
18.  
Для укладка и крепления проводов в электрораспределительных 
устройствах ЭРУ используют: 
А. хомутики; 
Б. пояски; 
В. пряжки с замком; 
Г. все перечисленное; 
19.  Верно ли (да/нет) утверждение, что заземляющее устройство 
береговых установок состоит из заземлителя и заземляющего проводника? 
20.  На береговых установках при выполнении электромонтажных 
работ открытая прокладка кабелей выполняется:  
А. на стенах, потолках; 
Б. на лотках, в коробах; 
В. на тросах; 
Г. на изоляторах; 
Д. всё перечисленное выше. 
21. На береговых установках при выполнении электромонтажных 
работ монтаж проводок в трубах НЕ разрешатся выполнять в:  
А. стальных;  
Б. алюминиевых; 
В. винипластовых; 
Г. полиэтиленовых. 
22. Какие монтажные конструкции не применяют для крепления 
электрооборудования на судах: 
А. лапки приварные; 
Б. лапки клепаные; 
В. мосты приварные; 
Г. стойки приварные под амортизаторы; 
Д. мосты с двумя перфорированными отверстиями; 
Е. лапки для болтового соединения. 
23.  Верно ли (да/нет), что адгезионный способ уплотнения кабеля при 
переходе его через палубу или переборку в сальниках или кабельных коробках – это заполнение сальника или коробки жидкой или пластообразной массой. 
24.  В качестве уплотнительных материалов для прохода кабеля к 
электроборудованию НЕ применяют: 
А. любой герметик; 
Б. резиновое кольцо; 
В. заливочный компаунд К – 126; 
Г. набивочная масса 421А; 
Д. полимерно – мастичный жгут ПМЖ -1 
25.  Верно ли (да/нет), что линейное заземление - это заземление непрерывное, выполняется в местах крепления кабеля по трассе, выхода кабеля на открытые палубы, выхода кабеля из радиопостов.


Вариант 2 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложенного 
множества, укажите правильность указанного утверждения. 
1. Какой инструмент применяют для разделки кабеля при внешнем 
монтаже: 
А. пресс ручной рычажный 
Б. универсальные секторные ножницы НУСК – 300 
В. кусачки (острогубцы) 
Г. ручные ножницы комбинированные типа НПО 
2. Инструмент для разделки кабеля при внутреннем монтаже 
электрооборудования 
А. устройство для снятия экрана с экранированных жил 
Б. ручные клещи для снятия резиновой изоляции с жил сечением до 10 мм2 
В. пресс - клещи для контактного оконцевания жил  холодной опрессовкой 
специальными наконечниками 
Г. клещи для обжатия кольцевых наконечников на жилах, сечением 1мм2, 1,5 
мм2, 2,5 мм2 
Д. всё перечисленное выше 
3. Ручные клещи используются для снятия резиновой изоляции с жил 
сечением 
А. 10 мм2 
Б. 15 мм2 
В. 20 мм2 
Г. 25 мм2 
4. Справедливо ли утверждение, что контактное оконцевание жил 
сечением 0,5 – 1,5 мм2 производится холодной опрессовкой? 
5. Токопроводящие жилы кабелей и проводов изготавливают из 
электролитической меди марки МО с содержанием меди не менее 
А. 50% 
Б. 75% 
В. 99,95% 
6. Для жил судовых кабелей и проводов НЕ применяются следующие 
виды изоляции 
А. резиновая 
Б. полиэтилен 
В. поливинилхлоридный пластик 
Г. фторопласт 
Д. тканевая с пропиткой 
7. Электротигли используются 
А. при контактном оконцевании жил кабелей методом пайки кабельных 
наконечников 
Б. для лужения медных жил 
В. всё указанное выше 
8. Верно ли (да/нет) утверждение, что на судах, как правило, применяют 
кабели с медными жилами? 
9. Экран может накладываться на  
А. изолированные жилы  
Б. оболочку  
В. и на жилы, и на оболочку 
Г. верны все варианты 
10.  Верно ли (да/нет)  утверждение, что кабели марки КНРк,  КНРПк, 
КНРЭк,  относятся к кабелям с резиновой изоляцией медных жил в 
оболочке из поливинилхлоридного пластиката? 
11.  Запись марки кабеля КНР 3х4 означает, что каждая жила кабеля имеет 
площадь сечения 
А. 3 мм2 
Б. 4 мм2 
В. 12 мм2 
12.  В названии кабеля КНР - Т, КНРЭ –Т, НРШМ – Т буква Р обозначает 
А. радиотелефонный 
Б. с резиновой изоляцией  
В. радиационную защиту 
Г. применяемый в радиолокационных устройствах 
13.  
Верно ли (да/нет) утверждение, что для защиты изоляции жил 
кабелей от света, влаги и химических веществ, а также от механических 
повреждений кабель имеет оболочку 
14.  Оплётка кабеля выполняется из 
А. мягкой стальной оцинкованной проволоки (панциря) 
Б. капрона 
В. лавсана 
Г. стекловолокна 
Д. верны все варианты 
15.  Верно ли соответствие: перемычки заземления  
А. ПпМ – плоские медные; 
Б. ПГМ – гибкие медные; 
В. ПпЛАКС – плоские латунные; 
Г. ПгН – с лепестком и наконечником. 
16.  Верно ли утверждение, что вулканизация применяется при 
сращивании кабелей типа КНР, РШМ? 
17.  Какие измерительный приборы НЕ устанавливаются на панели ГРЩ 
А. амперметр, вольтметр 
Б. ваттметр 
В. частотомер 
Г. самописец 
18.  Производство каркасных щитов включает в себя: 
А. изготовление каркаса; 
Б. изготовление изоляционных панелей; 
В. монтаж электрооборудования на панелях; 
Г. монтаж шин щита;  
Д. укладка и крепление проводов для ЭО, установка надписей; 
Е. всё перечисленное выше 
19.  
Верно ли (да/нет) утверждение, что при выполнении защитного 
заземления береговых установок могут использоваться искусственные и 
естественные заземлители? 
20.  
На береговых установках при выполнении электромонтажных 
работ скрытая прокладка кабелей выполняется:  
А. в изоляционных трубках; 
Б. в стальных трубах; 
В. в глухих коробах; 
Г. в замкнутых каналах строительных конструкций; 
Д. всё перечисленное выше. 
21.  
На береговых установках при выполнении электромонтажных 
работ монтаж проводок по станинам машин НЕ разрешатся выполнять в:  
А. стальных трубах;  
Б. алюминиевых трубах; 
В. герметичных металлических рукавах. 
22.  
Какие монтажные конструкции применяют для прокладки и 
крепления кабелей, прохода кабелей через проницаемые переборки судна: 
А. подвески (кассеты); 
Б. мосты Г –образные, мосты П –образные; 
В. кожухи для панелей и мостов; 
Г. втулки  
Д. скобы 
Е. все указанные выше 
23.  Верно ли(да/нет), что механический способ уплотнения кабеля при 
переходе его через палубу или переборку в сальниках или кабельных 
коробках – кабель заделывается в уплотнительную массу, которую 
затем сжимают с помощью нажимного устройства. 
24.  
В качестве уплотнительных материалов для прохода кабеля 
через палубу и переборки НЕ применяют: 
А. любой герметик; 
Б. пастообразный компаунд К -126р; 
В. набивочная масса 421А; 
Г. асбестовый шнур, пропитанный компаундом; 
Д. полимерно – мастичный жгут ПМЖ -1 
25.  Верно ли, что концевое заземление - это заземление в местах 
ввода кабеля в электрооборудование. 
 Перечень вопросов к дифференциальному зачёту, экзамену по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19816 Электромонтажник судовой. 

1. Виды материалов, используемых для изготовления переходов, конструкций для крепления кабелей. 
2. Виды материалов, используемых для изготовления переходов, конструкций для аппаратуры и щитов. 
3. Правила установки деталей крепления. 
4. Технические характеристики и правила применения слесарного инструмента, используемого при вырубке и вырезке отверстий в панелях для прохода кабелей. 
5. Способы обрамления отверстий в панелях для прохода кабелей металлическими и пластмассовыми втулками. 
6. Толщина деталей водопроницаемой части корпуса судна и переборок, при которой необходимо производить обрамление отверстий для прохода кабелей металлическими и пластмассовыми втулками. 
7. Способы развальцовки кромок отверстий для прохода кабелей в переборках, наборе судна и электрораспределительных устройствах. 
8. Устройство и принципы работы специальных приспособлений и режущего инструмента на сверлильных станках. 
9. Правила пользования электрифицированным инструментом.
10. Виды и назначение стандартных и нестандартных скоб для крепления кабеля. 
11. Способы изготовления скоб для крепления кабеля и требования, 
предъявляемые к материалам. 
12. Марки электрокартона, используемого для изготовления бирок. 
13. Способы изготовления бирок из электрокартона. 
14. Способы заготовки и инструмент, используемый для заготовки стальных и резиновых полос, прокладок из резины и других неметаллических материалов. 
15. Состав электролитов, применяемых для лужения кабельных наконечников. 
16. Марки и составы припоев, способы их применения. 
17. Температура плавления и предел прочности твердых и мягких припоев. 
18. Требования охраны труда при выполнении пайки и лужения. 
19. Способы и правила выполнения работ по очистке и окраске поверхности, пайке и лужению. 
20. Способы крепления панелей, переходов, кожухов, скоб-мостов и аппаратуры освещения к переборкам судна и между собой. 
21. Способы разборки соединений панелей, переходов, кожухов, скоб мостов и аппаратуры освещения к переборкам судна и между собой. 
22. Ручной и электромеханический инструмент, применяемый при демонтаже панелей, переходов, кожухов, скоб-мостов и аппаратуры освещения. 
23. Правила использования ручного и электромеханического инструмента, применяемого при демонтаже панелей, переходов, кожухов, скоб-мостов и аппаратуры освещения. 
24. Условные изображения на чертежах и схемах. 
25. Правила чтения и составления эскизов простых электромонтажных схем. 
26. Способы надевания плетенок панцирных и экранных и требования, предъявляемые к ним нормативной документацией. 
27. Последовательность выполнения электромонтажных работ и работ при демонтаже кабеля и электрооборудования. 
28. Способы затяжки кабеля в зависимости от его длины. 
29. Обозначения способов прокладки, затяжки и крепления кабелей в электромонтажных чертежах. 
30. Правила чтения простых электрических схем. 
31. Назначение, устройство и принципы действия основных электроизмерительных приборов. 
32. Назначение, устройство и принципы действия основных электромашин с простыми схемами управления. 
33. Устройство и принципы действия несложного судового электрооборудования. 
34. Правила эксплуатации технологической оснастки. 
35. Наименование, назначение и способы применения простого слесарного 
и электромонтажного инструмента и приспособлений. 
36. Порядок выполнения монтажа настольной осветительной аппаратуры. 
37. Способы расконсервации и консервации аппаратуры силовых 
электроустановок. 
38. Правила обращения с консервирующими материалами. 
39. Способы и правила установки и крепления на щитах до 10 групп 
панелей гетинаксовых. 
40. Способы снятия оплеток, лужения и пайки элементов кабеля. 
41. Способы и правила установки сальников, фитингов в группе до 10 штук. 
42. Способы изготовления и установки на судах и береговых объектах 
скоб, скоб-мостов, панелей, кожухов прямых несложных. 
43. Способы изготовления соединений гибких для электроаппаратуры. 
44. Способы уплотнения торцов (концов) труб с кабелем без сальников. 
45. Основные опасные и вредные производственные факторы, влияющие 
на электромонтажника судового при выполнении работ. 
46. Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты, и 
правила их применения. 
47. Правила и методы строповки, увязки и перемещения грузов массой до 
500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах 
рабочего места. 
48. Правила эксплуатации специальных транспортных и грузоподъемных 
[bookmark: _GoBack]средств при перемещении грузов массой до 500 кг.
